Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 575 W
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405257500 

- für GN 2/1
- zur Kühlung von Getränken und Lebensmittel
- 10 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- 1 x Volltür, Schloss, selbstschließend, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	747
Tiefe (außen):	769
Höhe (außen):	1818

Tiefe bei geöffneter Tür:	1468

Breite (innen):	620
Tiefe (innen):	531
Höhe (innen):	1460 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	571
Nettoinhalt (l):	419 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	2,00 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,58
Energieverbrauch/ annum:	576
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 15 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	95
Nettogewicht (kg):	78 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 180
4 x Tragrost, weiß rilsaniert, höhenverstellbar, B x T in mm: 650 x 530 

SONDERZUBEHÖR
GN-Tragrost 2/1, für Serie UKU, verzinkt, transparent beschichtet, B x T in mm: 650 x 530
GN-Tragrost 2/1, für Serie UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530