Vakuumierer iSensor L
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	520000020 

- Busch Vakuum-Pumpe 20 m³/h, 2 x Schweißbalken (links / rechts), Doppelschweißung, max. Breite jeweils 455 mm
- elektronische Steuerung
- LCD-Display, Bluetooth-Technologie, Sensor-Technologie, iVac-System, iSeal-System, Steuerung und Kontrolle per App möglich, automatische Geräte-Kalibrierung, automatisches Öffnungssystem
- inkl. 10 Programmen
- selbstreinigendes Öl-System 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	620
Tiefe (außen):	626
Höhe (außen):	453

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	465
Höhe (innen):	210 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,75 kW | 230 V | L+N | 50 Hz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	81
Nettogewicht (kg):	67 

SERIENZUBEHÖR
4 x Stellfüße, justierbar