Schnellkühler / Schockfroster N550T3 Industry ohne Aggregat (CO2)
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4493005534 

- durchfahrbar
- für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder GN-Kombidämpfer-Hordenwagen 1/1 oder 2/1
- 6 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- 2 x Volltür, CNS, Schließsystem mit hydraulischer Dämpfung, Griff (pro Tür), Türanschlag rechts / links (hinten), werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Rammschutz
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, elektronisches E-Ventil, AIR PLUS-System, Ethernet-Schnittstelle, Hauptschalter, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Drehzahlregelung der Lüfter, Soft-Chilling, Hard-Chilling, Soft-Freezing, Hard-Freezing
- mit Standardprogrammen, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Abtauprogramm, zeit- oder kerntemperaturabhängige Programmsteuerung
- manuelle Abtauung
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung 
 
Hinweis:
Zum Anschluss an ein externes Kälteaggregat mit Kältemittel R-744. Lieferung ohne Regal- und Hordenwagen sowie Kombidämpfer-Hordenwagen. Vorgegebenen Mindestabstand bei der Positionierung des Gerätes und des externen Aggregats beachten (siehe Maßzeichnung). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1680
Tiefe (außen):	3980
Höhe (außen):	2390

Tiefe bei geöffneter Tür:	5670

Breite (innen):	820
Tiefe (innen):	3440
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-744 vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	8,50 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	1600 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kerntemperaturfühler
Ethernet-, USB- und Wi-Fi-Schnittstelle für HACCP-Daten