Labor-Tiefkühltruhe PRO 11
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	412306011 

- für Forschung, Probenlagerung, Materialtests und Produktion
- Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	720
Tiefe (außen):	729
Höhe (außen):	914

Breite (Korpus):	720
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	845

Höhe mit Rollen:	920

Breite (innen):	520 | 320
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	650 | 400 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	130 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Mix: R-600a / R-1150
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,30 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-30 bis -60 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	63
Nettogewicht (kg):	56 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, feststellbar
Schloss 

SONDERZUBEHÖR
Korb für EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175