Salatbar TR-BLUE 3/1-UMLUFT
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	434714001 

- für GN 1/1-150
- LED-Innenbeleuchtung (unter der oberen Ablage), gesondert schaltbar
- Plexiglas-Hustenschutz, elektronisch höhenverstellbar
- Innenwanne mit Luftleitblechen
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Hauptschalter
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasserschale
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar 
 
Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1169
Tiefe (außen):	760
Höhe (außen):	1488

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Holzstruktur, furniert, Farbton: WENGE 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	181
Nettogewicht (kg):	163 

SERIENZUBEHÖR
4 x Rollen 

SONDERZUBEHÖR
Tablettrutsche kurz, CNS, für Modell BLUE
Tablettrutsche kurz, Holz, für Modell BLUE, Farbton HEMLOCK
Tablettrutsche kurz, Holz, für Modell BLUE, Farbton WENGE
Tablettrutsche kurz, Holz, für Modell BLUE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 3/1 Modelle
Tablettrutsche lang, Holz, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: HEMLOCK
Tablettrutsche lang, für alle GN 3/1 Modelle, Farbton: WENGE
kontaktlose Steuerung für TR Serien, zum Kontrollieren der Hebe- und Absenkfunktion ohne Berührung, nur ab Werk möglich.