COOL-LINE Minikühlzelle MZ 1850
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710404001-0-0-0 

- Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), zerlegte Anlieferung
- 1 x Volltür, gewölbt, extra große Türöffnung, Anti-Rutsch-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	935
Tiefe (außen):	995
Höhe (außen):	1850

Tiefe bei geöffneter Tür:	1870

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	153 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar