Frischwarentheke MILOS 2.0 1875-O M2
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45470518752 

- anbaufähig
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. Auch als Selbstbedienungs- und Heiße Theke, ungekühlte Theke oder als Variante mit Kippscheibe auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1120
Höhe (außen):	1180

Tiefe (innen):	850 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,70
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	lackiert, Frontblenden in RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	236 

SERIENZUBEHÖR
1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, 1875, aus Edelstahl, für MILOS 1875
Drahtgitter niedrig, beweglich
EC-Lüfter 1875, 2500
Frontscheibenbelüftung 1875
Halterungsset für Waage/Schneidbrett
Kabelkanal mit 2 Steckdosen
Kanalisierungkit, für Serie MILOS 2.0
LED-Beleuchtung T5, M2, 937, ab Werk
Messerhalter 440 mm, B in mm: 440, für Standardarbeitsplatte T in mm: 180
Papierhalter 440 mm, B in mm: 440
Papierhalter 880 mm
Papierhalter, Drahtgestell, Draht
Papierrollenhalter, B in mm: 440
Rückschiebescheiben 1875
Rückschiebescheiben-Kit 1875, bei CNS-Platte
Seitenteil, Panoramascheibe, links, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, innen verspiegelt, links
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts
Steuerung, Full-System Dixell
Verdampferbeschichtung 1875, für Serie KAI und MILOS P
Warentrenner, Glas, hoch, abnehmbar, H=535mm
Warentrenner, Glas, niedrig, abnehmbar, H=225mm
Warentrenner, Plexi, hoch, abnehmbar, H=535mm
Warentrenner, Plexi, niedrig, abnehmbar, H=225mm
Zwischenwand Panorama, Glasscheibe, fix, zwischen
Zwischenwand, beidseitig verspiegelt, fix, zwischen