Stopfer-Kühlaggregat SFM-016
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4392010161 

- für Kühlzellen
- , Türkontaktschalter, Rahmenheizung
- Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Steuerungen für: Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung, Alarm, Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale 
 
Hinweis:
Mittels Umrüstkit auch als Stopferaggregat verwendbar. Das Kühlaggregat ist auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	930
Tiefe (außen):	1000
Höhe (außen):	480

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	1,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	124
Nettogewicht (kg):	89