Warmhalteschubladen HSW 002 E
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437030002 

- für GN 1/1-150, Einschub längs
- zum Warmhalten von Speisen
- stapelbar
- Entlüftung (an der Vorderseite)
- 2 x GN-Schublade 1/1, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, hitze- und alterungsbeständige Dichtung, Nutzhöhe in mm: 150
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende), Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Temperaturregelung, manuelle Tastensperre
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Auch mit schwarzen (RAL 9005) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Einbau-Version mit kabelgebundener Fernbedienung erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 50 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	450
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	485

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	56
Nettogewicht (kg):	40 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, je Abteil
4 x Saugnapffüße 

SONDERZUBEHÖR
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSH und CSC 031 / 051 sowie HSW und CSD 001 / 002 / 003
Rahmen für Einbauversion, für Serien HSW und CSD
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremse), für HSH und CSC 031 / 051 sowie  HSW und CSD 001 / 002 / 003
seitliche Griffe zum Transportieren, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 und 313