Einbaukühlvitrine Gastro GR-80-70-E R290 KL
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357850 

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- Panorama-Glasaufbau, rund, H in mm: 700, Sicherheitsglas-Seitenteile
- 6 x Acrylglas-Entnahmeklappe, kundenseitig, selbstschließend
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- Innenwanne, dicht verschweißt, T in mm: 215
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1375

Breite (innen):	655
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	215 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,09
Energieverbrauch/ annum:	1493
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	196
Nettogewicht (kg):	103 

SERIENZUBEHÖR
2 x Glas-Zwischenbord, höhen- / neigungsverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Schloss (1) für Schiebetüren
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
breites Maschinenfach für Typ 80, 685 mm  Be- und Entlüftung an der Bedienerseite  Bitte Maßänderungen des Maschinenfachs beachten