Kühltisch (2 Abteile) CLO 700 2-7001
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402712107 

- für GN 1/1
- sockelfähig, unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 2 x Volltür, CNS, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, intelligentes Airflow-System, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- eingeschäumter Verdampfer 
 
Hinweis:
Auch mit GN 1/1-Teleskopschubladen in der Aufteilung 2 x 1/2, 3 x 1/3 oder 1 x 1/3 + 1 x 2/3 bestückbar. Die Position für eine optionale Bohrung des Reinigungsablaufes ist am Geräteboden durch eine tiefgezogene Markierung erkennbar.  Auch mit Installationsfach auf der rechten Seite lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1103
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1103
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1110

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	265
Nettoinhalt (l):	181 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,03 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	40 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100
Nettogewicht (kg):	85 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil
1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil
2 x Schiene, senkrecht, für max. 15 Auflageschienen, je Türabteil
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte, Aufkantung, H in mm: 50 / 100, für 2-türige Kühltische der Serien CLO 650 und CLO 700
Arbeitsplatte, allseitige Abkantung, H in mm: 50, für 2-türige Kühltische der Serien CLO 650 und CLO 700
Auflageschienen (2 Stk.)
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Maschine, extern, für Kühltische der Serien CLO 650 und CLO 700 mit 2 oder 3 Abteilen
Rollen (4 Stk.), H in mm: 150, für die Serien CL 650 und CL 700 mit 2 oder 3 Abteilen
Schubladenset  1 x 1/3 + 1 x 2/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700
Schubladenset 2 x 1/2, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 150,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 190
Schubladenset 3 x 1/3, für Kühltische mit Korpushöhe in mm: 700, für GN-Behälter bis maximal H in mm: 65,<br />Nutzhöhe in mm: jeweils 85
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)
Tauwasserverdunstung, elektrisch
Türschloss-Kit für Serie CL 700-2 (1x pro Abteil benötigt)