MORETTI Elektro-Backofen serieS S120E MULTIBAKE 30
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493300100120 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, stapelbar (bis zu 3 Backkammern) 
- Gehäuse-Überhitzungsschuss (max. 65 °C)
- Luftleitkanäle aus Edelstahl, teils alumisiert
- Ofenklappe, nach unten abklappbar, Wärmeschutzglas, durchgehender Edelstahlgriff, Türrrahmen aus rostfreiem Edelstahl, teils aluminisiert
- LED-Innenbeleuchtung (Backkammer, doppelt), geschützt angeordnet
- Multibake Backkammer, Innenhöhe 30 cm, hell ausgeleuchtet, mit Schamottsteinboden, komplett aus feuerfestem Material, sandgestrahlt, Heizelemente (unterhalb des Bodens angeordnet), Thermoelement
- elektronische Steuerung
- TFT-Touch-Farb-Display (5,0 Zoll), multilingual, 100 Programme, Steuerung für Start / Stopp, Timer, Licht, Adaptive-Power®, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, USB-Schnittstelle, WiFi-Schnittstelle
- Economy-Energiesparfunktion, Programmspeicherplätze für eigene Programme, programmierbarer Hotkey für meistgenutzte Programme, programmierbare An- / Abschaltzeitpunkte, automatisches Reinigungsprogramm
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar
- Edelstahl-Dampfablass (an der Oberseite) 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Gärschrank. Die obere Abdeckhaube und untere Grundplatte (Base) sind als thermisches Abschlusselement jeweils einmal erforderlich, unabhängig davon, ob Sie 1, 2 oder 3 Backkammern wählen. Auch als Multibake Backkammer mit einer Innenhöhe von 16 cm lieferbar. Konzeptberatung, Einweisung und Probeback-Service finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1660
Tiefe (außen):	1443
Höhe (außen):	500

Breite (innen):	1245
Tiefe (innen):	735
Höhe (innen):	300 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	12,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	3,50 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	Türrahmen, Gerätegehäuse und Luftleitkanäle: Edelstahl (teils aluminisiert), Seitenblenden: Stahlblech, schwarz, einbrennlackiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	288
Nettogewicht (kg):	288 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckhaube ohne Überstand, für serieS S120E
Abdeckhaube, für serieS S120E
Backblechträgschiene (2 Stk.), für serieS S100E, S120E und serieX X100E
Bausatz mit Motor für Dunstabzugshaube, für serieS, <br />Bitte beachten: keine nachträgliche Montage möglich, bitte bei Bestellung der Haube angeben!
Energiesparsystem FOURCE, für serieS, Reduzierung des Anschlusswertes um 20% bei gleichbleibender Performance<br />(1 x pro Backkammer notwendig)
Grundplatte (Base), für serieS S120E
Gärschrank, für serieS S120E, Temperatur (01): 65 °C, Anschluss (E): 0,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, B x T x H in mm: 1780 x 1030 x 800
Untergestell S/60, für serieS S120E, für max. 16 Backbleche 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 8 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 1660 x 1030 x 600
Untergestell S/80, für serieS S120E, für max. 24 Backbleche 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 12 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 1660 x 1030 x 800
Untergestell S/95, für serieS S120E, für max. 32 Backbleche 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 16 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 1660 x 1030 x 950