Pizzakühltisch PT 2-1
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711106032-0-N-Z 

- für EN 600 x 400 mm
- Arbeitsplatte, Graniet (Dekor Farbe: Rosa Moncao), Aufkantung hinten / seitlich in mm: 150, Stärke in mm: 30
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 1 x Schublade (über dem Maschinenfach), ungekühlt, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar
2 x Schublade (links), ungekühlt, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts unten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2020
Tiefe (außen):	755
Höhe (außen):	830

Tiefe bei geöffneter Tür:	1250

Breite (innen):	960
Tiefe (innen):	630
Höhe (innen):	570 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	345
Nettoinhalt (l):	246 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, manuell umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	75
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,69
Energieverbrauch/ annum:	617
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	82 - 84 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	305 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil
6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 155 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene (2 Stk.), je Türabteil, B x T x H in mm: 11 x 560 x 30
EN-Behälter 600 x 400 mm, weiß, Kunststoff, H in mm: 70
EN-Tragrost 600 x 400 mm, grau rilsaniert