Warmhalteschrank HHF 112 E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437032112 

- für GN 2/1 oder GN 1/1
- zum Warmhalten von Speisen
- ergonomische Griffmulden zum Schieben (seitlich)
- automatische Entlüftung
- 1 x Glastür, Sicherheits-Doppelverglasung, Schnappverschluss, ergonomischer Griff, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenbeleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Touch-Screen, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Zeit-, Temperatur- und Funktions-Drehregler, Vorheizfunktion, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- voreingestellte Programme, programmierbare Garphasen, Selbstdiagnosesystem
- versenkbarer Wassertank, zentraler Garraum-Abfluss
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	855
Höhe (außen):	1130

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	107 

SERIENZUBEHÖR
1 x Climachef-System, für automatische Feuchtigkeitssteuerung
1 x Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 125 

SONDERZUBEHÖR
Kerntemperaturfühler, für Regenerationsöfen
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler, für Sous-Vide-Garen
ONE-TOUCH Software, nur ab Werk bestellbar, für Modell RRD 061 E und RRD 101 E
USB-Schnittstelle zum Speichern von HACCP