Heiße Theke ENIXE EN450 Hot Combi , L 1875
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48914501875100 

- für GN 1/1-100 oder GN 1/2-100 oder GN 1/3-100
- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 577, Stärke in mm: 5, hochklappbar, mit Hebemechanismus, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- Wärmelampe (unter oberer Abdeckung), gesondert schaltbar
- Touch-Steuerung
- Easy Touch Control, Steuerung für Auslagefläche und Heizstrahler, Digitalanzeige, Lichttaste (Steuerungspanel)
- Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss 
 
Hinweis:
Lichthelligkeit und Verdampfer-Lüftergeschwindigkeit durch einen Fachmann umstellbar. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1210

Tiefe (innen):	900 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	7,66 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	20130 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	240
Nettogewicht (kg):	200 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 1875
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS
GN-Behälter 1/2 - 100, CNS
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS
Kanalisierungskit, zum Verbinden von Geräten der Serie ENIXE
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 1875
Schneidbrett, Serie ENIXE
Seitenteil für Serie ENIXE, B in mm: 40
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Taschenablage, Serie ENIXE 1875
Waagenhalter, Serie ENIXE, B x T in mm: 600 x 400
Zwischenseitenteil, 40 mm, verspiegelt, ENIXE HOT