Flockeneisbereiter SP 125 W
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41321100002 

- zur Flocken- / Brucheis-Produktion
- Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Spezialverdampfer, zylindrisch 
 
Hinweis:
Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 2 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	563
Tiefe (außen):	536
Höhe (außen):	542

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	310
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	52
Nettogewicht (kg):	45 

SERIENZUBEHÖR
Ablaufschlauch 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l/bei 10° dH mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
R 100 (129 kg), ohne Abdeckungskit
R 130 (168 kg), ohne Abdeckungskit
R 150 (181 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD
R 190 (243 kg), inkl. Abdeckungskit CBT30EFSD
R 250 (252 kg), inkl. Abdeckungskit CBT42EFSD