Salatbar MURALE 4 M
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45546480620 

- für GN 1/1-150
- Beleuchtung (unter der oberen Abdeckung), gesondert schaltbar
- Plexiglas-Hustenschutz, stufenlos höhenverstellbar, verspiegelte Rückseite
- elektronische Steuerung
- Hauptschalter
- automatische Abtauung (Kompressorstop), manuelle Tauwasserentleerung 
 
Hinweis:
RAL-Farbtöne sind (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. RAL-Farbtöne für Tablettrutschen sind auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1422
Tiefe (außen):	755
Höhe (außen):	1546

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Holzdekor, gebeizt, Nussbaum dunkel, wahlweise auch in Nussbaum hell oder ungebeizt 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	174
Nettogewicht (kg):	150 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar
7 x Steg, Edelstahl, B in mm: 532
8 x Steg, Edelstahl, B in mm: 325 

SONDERZUBEHÖR
Kit Schiebescheiben, für den Unterbau der Modelle ISOLA / MURALE Serie 4
kurze Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4 und 6, abklappbar, B x T in mm: 750 x 250
lange Tablettrutsche aus Holz, für ISOLA 4, abklappbar, B x T in mm: 1425 x 250