Einbaukühlvitrine EPV 80-7-Z Front geschlossen
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484330065 

 
- zentralgekühlte Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung  
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR  
- innen CNS 1.4301  
- 700 mm hoher, runder Glasaufbau  
- Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden  
- Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, welche zum Reinigen kippbar oder abnehmbar ist, Seitenscheiben aus Sicherheitsglas  
- LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert  
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte  
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung  
- Expansionsventil R 134a vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt  
- beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar  
- Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne  
- 2 höhen- und neigungsverstellbare Glaszwischenborde  
- tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt  
- Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:
* bei gewünschter Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind Drehtüren notwendig! Bitte bei Bestellung angeben.   
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	700

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterung, pro lfm
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l