Glastürkühlschrank KU 407 G LED
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477600371 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 22 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 60
- 1 x Glastür, Doppelverglasung, beschlagfrei, Bügelgriff, Türanschlag rechts, wechselbar (mittels Umbaukit), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Thermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Das Gerät ist mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G LED kombinierbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	1860

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	490
Tiefe (innen):	437
Höhe (innen):	1587 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	350
Nettoinhalt (l):	285 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,19
Energieverbrauch/ annum:	801
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Aluminium-Türrahmen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	88
Nettogewicht (kg):	79 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten, feststehend
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 422 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert
Türanschlag-Wechselkit für KU 407-G LED / KU 407 2-G LED