Huckepack-Kühlaggregat BEST-FAL 011-TK
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4394020011 

- für Tiefkühlzellen
- Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- elektronische Ventilatoren (am Verflüssiger und am Verdampfer)
- elektronische Steuerung
- LED-Display, Software, programmierbar, Smart Defrost, Leak Detector, Bluetooth-Technologie, Steuerung und Kontrolle per App möglich, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Sicherheitsdruckschalter (auf der Hochdruckseite)
- automatische Abtauung (Heißgas), Tauwasserschale
- hermetischer Kompressor mit thermischem Überlastungsschutz 
 
Hinweis:
Lieferung mit CE-Stecker.  Nicht für Außenaufstellung geeignet! Das Tiefkühlaggregat ist auch mit beschichtetem Verdampfer auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.  Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	671
Tiefe (außen):	975
Höhe (außen):	826

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,19 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis -15 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	68 

SERIENZUBEHÖR
1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 250