Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-Z-LW CRIO CHILL
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729255 

- für EN 600 x 400 mm oder GN 2/1, Einschub längs
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Multi-Timer, Soft-Chilling, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Auftaufunktion bis +40°C
- Tauwasserschale, herausziehbar 
 
Hinweis:
Anforderungen der DIN 18872-5 werden erfüllt. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern beraten wir Sie gern. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	1092
Höhe (außen):	1730

Tiefe bei geöffneter Tür:	1867

Breite (innen):	611
Tiefe (innen):	844
Höhe (innen):	902 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	1,90 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	320
Nettogewicht (kg):	290 

SERIENZUBEHÖR
1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler
1 x Schienenaufnahmesystem, Rosteinschub-Abstand in mm: 87
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 123 bis 183 

SONDERZUBEHÖR
GN-Schienen 2/1 (10 Stk.), Edelstahl
Rollen (6 Stk.) für SF 100 / 70, B x T x H in mm: 220 x 220 x 145
externes luftgekühltes Kälteaggregat zur Innenaufstellung, für Schnellkühler / Schockfroster SF 100/70-Z-LW