Tiefkühl-Lagerschrank LF 620-U INOX ECO POWER
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465150620 

- zuschaltbare Belüftung
- 1 x Volltür, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, elektronisches Thermostat
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach unten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	730
Tiefe (außen):	957
Höhe (außen):	1985

Tiefe bei geöffneter Tür:	1500

Breite (innen):	540
Tiefe (innen):	730
Höhe (innen):	1420 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	600
Nettoinhalt (l):	393 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,86
Energieverbrauch/ annum:	1409
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-25 bis -10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	151
Nettogewicht (kg):	137 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, justierbar
4 x Rollen
5 x Auflageschienen (2 Stk.)
5 x GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert
Schloss 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschiene links
Auflageschiene rechts
Eisschale 5,0 l flach, B x T x H in mm: 360 x 250 x 80
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
GN-Tragrost 2/1, weiß rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Konditorei-Kit für LF 620 ECO POWER, 10 Paar Auflageschienen und 4 Trenner
Rollensatz (4 Stk., 2 davon feststellbar) für LF 620 ECO POWER
Stellfüße (4 Stk.) für LF 620 ECO POWER
Türanschlag-Wechselkit für LF 620 INOX und LF 620-U INOX