Tiefkühlregal TIMOR 2 L1 2060/ 3905
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4547014932 

- für Speiseeis und Tiefkühlkost
- anbaufähig, kanalisierbar
- manuell einstellbare Entlüftung, 2 Drehgeschwindigkeiten (Tag + Nacht)
- Glastüren, Thermoglas
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal links und rechts sowie hinter jedem Türsteg)
- Full-System-DIXELL/COPELAND-Steuerung
- Digitalanzeige, Full-System für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	4005
Tiefe (außen):	940
Höhe (außen):	2060

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	1,71 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	36481
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	1075
Nettogewicht (kg):	1000 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Seitenteil, geschlossen, isoliert
4 x Regalboden
6 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage, B in mm: 3905
Bodenkorb mit Preisschiene
Regalboden, B x T in mm: 600 x 758, inkl. Preisschiene
Seitenteil, links, B in mm: 50
Seitenteil, rechts, B in mm: 50
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 3905
Stoßleiste aus Edelstahl, für linkes Seitenteil
Stoßleiste aus Edelstahl, für rechtes Seitenteil
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 8 Stück
Trenngitter für Regalböden, weiß, 8 Stück