COOL-LINE Kühl-/ Tiefkühl-Container KTKC 2-3
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435200230 

- für GN 1/1-150
- Arbeitsplatte, CNS, verstärkt, zur Kombination mit Auftischgeräten, Stärke in mm: 40
- 3 x Schublade für 3 x GN 1/1, gekühlt, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, belastbar bis kg: 60
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturbereich je Auszug von Kühlung auf Tiefkühlung umschaltbar
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- austauschbarer Luftfilter 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter. Bei GN-Unterteilung benötigen Sie passende Stege. Bitte sprechen Sie uns an. Waren dürfen in den Schubladen nur in GN-Behältern gelagert werden. Bei direkter Lagerung in den Schubladen kann eine korrekte Kühlung bzw. Luftführung nicht gewährleistet werden, da dadurch die Luftführungslöcher verdeckt werden können. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1230
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	865

Breite (innen):	1000
Tiefe (innen):	565
Höhe (innen):	470 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	265
Nettoinhalt (l):	154 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Kühlung / Tiefkühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	10
Energieverbrauch/ annum:	3712
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlung: 1 bis 4 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	Tiefkühlung: -21 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	154
Nettogewicht (kg):	131 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS