Umluft-Gewerbekühlschrank KU 280-SL CNS
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711206001-0-JM-0 

- für GN 1/1
- für kleinere Räumlichkeiten
- 1 x Volltür, ab 90° feststehend, CNS-Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, integrierter Bodenablauf
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Der Boden ist nicht als Lagerfläche verwendbar.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	510
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	2040

Tiefe bei geöffneter Tür:	1154

Breite (innen):	350
Tiefe (innen):	543
Höhe (innen):	1300 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	250
Nettoinhalt (l):	204 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,00
Energieverbrauch/ annum:	389
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	122
Nettogewicht (kg):	104 

SERIENZUBEHÖR
3 x Auflageschienen (2 Stk.)
3 x GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen (2 Stk.), T in mm: 523
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag, nur ab Werk möglich