Umkehrosmose-Anlage UO small Tank
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4954010B 

- für Gläser-, Geschirr- und Haubenspülmaschinen ohne Drucksteigerungspumpe
- senkrechte Installation
- 12 l-Expansionsgefäß bei 3 bar Ausgangsdruck
- Bypass-Taste, eigener Stromanschluss für die senkrechte Installation erforderlich
- Zufuhr von ungefilterem Leitungswasser, Osmosewasser: 150 l / h bei 15 °C, Mindestdurchsatz: 350 l / h
- Filterung von unerwünschten Inhaltsstoffe aus dem Wasser 
 
Hinweis:
Ab 15 °dH ist die Vorschaltung einer Wasserenthärtungsanlage notwendig. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	280
Tiefe (außen):	560
Höhe (außen):	593

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	35 

SERIENZUBEHÖR
1 x Aktivkohle-Vorfilter, Filterkerze
1 x Wasserablaufschlauch 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussschlauch 1 m
Anschlussschlauch 1,5 m
Anschlussschlauch 2 m
Anschlussschlauch 2,5 m
Vorfilter / Filterkerze mit Aktivkohle, für UO small, UO small Tank und UO mini