Wandkühlregal ANGEL LF-T 950-206 M1 3750
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454950220657 

- niedrige Front (H in mm: 252), ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- EC-Lüfter, energiesparend
- Glastüren, Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- Grundausstattung ohne Steuerung
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). RAL-Farbtöne sind (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3750
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2060

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	3176 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	22,27
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	674 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
5 x Regalboden
6 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF  / LF-T 3750
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF  / LF-T 3750
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 3750
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl-Stoßleiste, Front, eckig, B in mm: 3750
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 5 Etagen, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Seitenteil, Panorama, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, geschlossen, links, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Seitenteil, geschlossen, rechts, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Steuerung DIXELL VITA/FM 679K_5.x, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner Bodenauslage, plastifiziert, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206