Speiseeisvitrine DIVA RV 140-2166 EXC
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531400701 

- Isolierglas-Frontscheibe, beheizt, nach vorne kippbar, CORIAN® Seitenteile, Weißaluminium (RAL 9006), beheizt
- Arbeitsplatte, weißes CORIAN®
- LED-Innenbeleuchtung (unter dem Deckenglas)
- 11° angeschrägte Warenauslage
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Kontrollsystem
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- Verdampfer, (Version PLUS) einzelner Verdampfer, doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem, frontal
- hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Frontpaneel. Frontpaneele aus CORIAN® sind als Sonderzubehör in verschiedenen Farben lieferbar. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. EXC*-Versionen mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A. Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden. Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser).  Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar.  Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt.  Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. Version PLUS1: 3° (auf Anfrage), Version PLUS2: 0°, flach (auf Anfrage) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2166
Tiefe (außen):	1103
Höhe (außen):	1408

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1680
Nettoinhalt (l):	285 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	EXC*
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CORIAN® 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	530
Nettogewicht (kg):	480 

SONDERZUBEHÖR
Bodenbeleuchtung RGB, für DIVA 140-2166, 3 Farben, Fernbedienung im Umfang enthalten
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
Frontpaneel für DIVA 140-2166
Rollenkit Modell 170 & 220
Waffelhalter, grau
rechte Portionierspüle, mit Wasserhahn