Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 120 H117
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453MIL011712051 

- Sicherheitsglas-Frontscheibe, Glausaufbau, eckig
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GE 120 H117 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen kann gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1166
Tiefe (außen):	1054
Höhe (außen):	1170

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	630
Nettoinhalt (l):	118 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	148
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	6911
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200
Nettogewicht (kg):	195 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig
2 x Rollen
2 x Rollen, mit Bremse
2 x Seitenteil, weiß
4 x Füße, justierbar
Frontpaneel, weiß
Sortenschilder zur Eigenbeschriftung 

SONDERZUBEHÖR
Anbauportionierspüle mit Wasserhahn, für Serie MILLENNIUM
Frontpaneel-Lackierung in RAL Farbton, für MILLENNIUM 2.0 120
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien MILLENNIUM 2.0 / MILLENNIUM GELATO
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43