Umluft-Gewerbekühlschrank UKU 160 CHR
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729456 

- für GN 1/1
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Unterbauhöhe in mm: 820
- Arbeitsplatte, schnittfestes graues Polystyrol, abnehmbar
- 1 x Volltür, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- Thermostat, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	637
Höhe (außen):	850

Höhe (Korpus):	820

Tiefe bei geöffneter Tür:	1165

Breite (innen):	544
Tiefe (innen):	470
Höhe (innen):	657 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	165
Nettoinhalt (l):	87 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	25
Anschlusswert (Elektro):	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	506
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	51 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Seitenteile: Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium), CHR-Tür 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	45
Nettogewicht (kg):	39 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 475 x 175
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
2 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410 

SONDERZUBEHÖR
Stapelkit für 160 l-Unterbaugeräte