Kühltisch KKM 102
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729621 

- für GN 1/1
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
- 2 x Volltür, selbstschließend, nicht überstehend, Rahmenheizung, Offenstellung bei 95°, CNS-Griffleiste, Türanschlag links / rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Boden, integrierter Bodenablauf
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorabwärme)
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- eingeschäumter Verdampfer 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	950
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	809

Breite (Korpus):	950
Tiefe (Korpus):	614
Höhe (Korpus):	800

Tiefe bei geöffneter Tür:	1120

Breite (innen):	870
Tiefe (innen):	550
Höhe (innen):	520 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	250
Nettoinhalt (l):	140 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,00
Energieverbrauch/ annum:	853
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	50 - 70 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	94
Nettogewicht (kg):	85 

SERIENZUBEHÖR
1 x Stellage, CNS, je Türabteil
4 x Auflageschienen (2 Stk.), kippsicher
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert
Laufrollen (4 Stk., davon 2 mit Bremse), verstärkte Ausführung