Glastürkühlschrank UKU 145 G
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45111145 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- 1 x Glastür, Thermoglas, Schloss, Griffmulde (beidseitig), Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- Außenthermometer, Thermostat (innen)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	505
Tiefe (außen):	590
Höhe (außen):	855

Tiefe bei geöffneter Tür:	1000

Breite (innen):	410
Tiefe (innen):	395
Höhe (innen):	700 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	115 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,39
Energieverbrauch/ annum:	507
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 9 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	lackiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	37 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
3 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für Serie KU 120 und KU / UKU 145 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353