COOL-LINE Kühltisch KTM 4 - 1T 6Z GN 1/1
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435106360 

- für GN 1/1-100
- sockelfähig
- 1 x Volltür, selbstschließend, CNS-Griffleiste, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 6 x Halbschublade, maximale Tragfähigkeit der Schubladen in kg: 35, Nutzhöhe in mm: 150
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2230
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	860

Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	710

Tiefe bei geöffneter Tür:	1070

Breite (innen):	1772
Tiefe (innen):	530
Höhe (innen):	589 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	553
Nettoinhalt (l):	278 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	95
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,96
Energieverbrauch/ annum:	1445
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Rückwand verzinkt 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	184
Nettogewicht (kg):	164 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil
6 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 115 bis 170 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS