Frischwarentheke ENIXE EN100, L 1250, OM-R452, M2, Nachtrollo
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48911001250512 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, Anzahl (1), gerade, mit Hebemechanismus, hochklappbar, H in mm: 577, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, Edelstahl, kratzfest
- CRIO-LED-Beleuchtung (unter der Zahlplatte mit Tiefe in mm: 360), gesondert schaltbar
- Stapelgrenze bis 170 mm
- Grundausstattung ohne Steuerung
- Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss, Tauwasserschale
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz 
 
Hinweis:
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in den Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1190

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	315 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	222
Nettogewicht (kg):	260 

SERIENZUBEHÖR
1 x Papierrollenhalter, grau lackiert
Nachtrollo, Serie ENIXE 1250 

SONDERZUBEHÖR
Abtauung, elektrisch, Serie ENIXE 1250
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 1250
Kanalisierungskit, zum Verbinden von Geräten der Serie ENIXE
Nachtrollo, Serie ENIXE 1250
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 1250
Schneidbrett, Serie ENIXE
Seitenteil für Serie ENIXE, B in mm: 40
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Steuerung, für Zentralkühlung, Serie ENIXE
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ENIXE 1250
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ENIXE 1250
Taschenablage, Serie ENIXE 1250
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie ENIXE
Waagenhalter, Serie ENIXE, B x T in mm: 600 x 400
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ENIXE
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ENIXE
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ENIXE