COOL-LINE Kühltisch (2 Abteile) KT-CL 1241 2T
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729680 

- für GN 1/1-150
- sockelfähig, unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- Arbeitsplatte, CNS, abnehmbar, Stärke in mm: 50
- 2 x CNS-Tür, selbstschließend, ab 90° feststehend, CNS-Griffleiste, Türanschlag links / rechts, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach links 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1245
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1241
Tiefe (Korpus):	695
Höhe (Korpus):	650

Tiefe bei geöffneter Tür:	1098

Breite (innen):	798
Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	510 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	290
Nettoinhalt (l):	164 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,0
Energieverbrauch/ annum:	560
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	40 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / CHR 1.4016, Rückwand: verzinkter Stahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	109
Nettogewicht (kg):	94 

SERIENZUBEHÖR
1 x Tragrost, grau rilsaniert, je Türabteil
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, Höhe in mm: 150 (-5 bis +50) 

SONDERZUBEHÖR
Set: Tragrost (1 Stk.), grau rilsaniert und Auflageschienen (2 Stk.)