Lagerfroster XCAB 50
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	449600002 

- zum Einsatz in Konditoreien, Küchen, Mensen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und in der Gastronomie
- 2 x Volltür, CNS, Magnetverschluss, ergonomischer Stangengriff (pro Tür), Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische SPS-Steuerung 
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, AIR PLUS-System, Feuchtigkeits- und Temperaturregelung, WiFi-Schnittstelle
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums)
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 50 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	890
Tiefe (außen):	1108
Höhe (außen):	2427

Breite (innen):	600
Tiefe (innen):	800
Höhe (innen):	845 | 845 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-30 bis 10 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	310
Nettogewicht (kg):	290 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für GN 1/1 und GN 2/1, Einschub-Abstand in mm: 35
20 x Auflageschienen (2 Stk.)
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar