Weintemperierschrank TMV-M23
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	446123001 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- Doppelverglasung (seitlich und oben)
- 2 x Schiebetür, Spionglas, UV-Schutzglas, beheizte Schienen, Schloss, Griff
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- LCD-Display, Anti-Vibrations-System
- Umluftkühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit (4 bis 6 °C bzw. 14 bis 16 °C)
- statische Kühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit
(4 bis 16 °C bzw. 14 bis 20 °C)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Magnet-Cover (muss gegen Aufpreis stets ergänzt werden).  Sollen mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss pro 2 Schränke 1 x Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden.  Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	860
Tiefe (außen):	530
Höhe (außen):	898

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	401
Nettoinhalt (l):	220 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	55
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,87
Energieverbrauch/ annum:	318 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Umluftkühlung: 4 bis 16 °C 
 	statische Kühlung: 4 bis 20 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, ohne Dekor-Magnetabdeckung (Sonderzubehör) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	70 

SERIENZUBEHÖR
4 x Regal, flach, zur Aufnahme von bis zu 16 Bordeaux-Flaschen, stehend
5 x Füße 

SONDERZUBEHÖR
Dynamic White-Beleuchtung, zur Ersetzung standardisierter LED-Beleuchtung (2700-6000 K)
RGB-Beleuchtung (6000-6500 K)