MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PM 72.72
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493072072100-I 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Edelstahl-Ofenklappe mit Sicherheitsglas, nach unten abklappbar, Edelstahl-Griff, federgestütztes Türöffnungssystem
- Innenbeleuchtung (Backkammer), Halogenlampe, stoßgeschützt eingebaut
- 1 x Backkammer, verstärkte Heizelemente (unterhalb des Schamottsteinbodens)
- mechanische Steuerung
- Steuerung für Start / Stopp, Licht, Thermostat, Temperaturfühler je Kammer 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Abdeckhaube und Untergestell. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	988
Tiefe (außen):	1152
Höhe (außen):	363

Breite (innen):	720
Tiefe (innen):	720
Höhe (innen):	140 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	6,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	3,00 kWh / Betriebsstunde 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	50 bis 380 °C 
 	für Reinigung bis zu 450 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	125
Nettogewicht (kg):	112 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckhaube, für Serie iDeck 72.72
Backblechträgschiene (2 Stk.), für Serie iDeck 72.72, L in mm: 848
Gärschrank, für Serie iDeck 72.72, mit 5 Paar Backblechtragschienen (max. 7 Paar möglich),<br />mit Rädern, B x T x H in mm: 988 x 947 x 1000, Anschluss: 1,5 kW / 230 V / 1N / 50 Hz
Haube mit Motor, für Serie iDeck 72.72, Anschluss (E): 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, B x T x H in mm: 1252 x 988 x 536
Stapelkit, für Serie iDeck PM 72.72, für zwei Backkammern übereinander, H in mm: 100
Untergestell S-PT/100, für Serie iDeck 72.72, für max. 18 Backbleche 600 x 400 mm,<br />mit 5 Paar Backblechtragschienen (max. 9 Paar möglich), mit Rädern, B x T x H in mm: 988 x 947 x 1010
Untergestell S-PT/70, für Serie iDeck 72.72, für max. 10 Backbleche 600 x 400 mm,<br />mit 3 Paar Backblechtragschienen (max. 5 Paar möglich), mit Rädern, B x T x H in mm: 988 x 947 x 710