Umluft-Gewerbekühlschrank KK 1402 COMFORT
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729675 

- für GN 2/1
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 2 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
- 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar
- HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1441
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560 | 560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1515 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1430
Nettoinhalt (l):	1006 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,43 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,00
Energieverbrauch/ annum:	1427
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	linkes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
 	rechtes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 90 % 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	195,5
Nettogewicht (kg):	180 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schienenaufnahmesystem
4 x Füße, CNS, justierbar
6 x Auflageschienen (2 Stk.)
6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedaltüröffner für Serie 1402
Rollensatz (6 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 50