Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702-G PREMIUM
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729511 

- für GN 2/1
- sockelfähig
- hocheffizienter Lüfter
- 1 x Glastür
- LED-Innenbeleuchtung, energiesparend, Innenbeleuchtung (rückseitig)
- herausnehmbares Schienenaufnahmesystem (Rosteinschub-Abstand in mm: 44)
- verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter, Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm, intelligentes Airflow-System
- automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
Hinweis:
Die Klimaklassifizierung des Produktes wurde im Rahmen von Labortests für die Energieeffizienzverordnung (EU) 2015/1094 auf Klimaklasse 3 getestet.  Das Gerät kann unter Bedingungen der Klimaklasse 4 (+30 °C Umgebungstemperatur) die in den technischen Daten angegebenen -20 °C bis -15 °C bei normalem Gebrauch erreichen und halten. Bei Betrieb unter Bedingungen der Klimaklasse 4 können die Energieverbrauchswerte abweichen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1544 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	670
Nettoinhalt (l):	503 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,59 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3350
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis -15 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	128
Nettogewicht (kg):	110 

SERIENZUBEHÖR
3 x Auflageschienen (2 Stk.)
3 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650
4 x Füße, CNS, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen für Serie 702 / 1402 (2 Stk.), CNS
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 325
GN-Fleischabhängung 2/1 für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
Pedaltüröffner für Serie 702
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 180