Speiseeisvitrine MILLENNIUM 2.0 GE 220 H117
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453MIL011722051 

- Sicherheitsglas-Kippscheibe (kundenseitig), Glasaufbau, eckig
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), 5700 K
- Innenwanne 7° kundenseitig angeschrägt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Zyklusinversion) 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. MILLENNIUM 2.0 GE 220 H117 ist auf Anfrage gegen Aufpreis auch mit der "Dual-Temperature"-Funktion erhältlich (Kühl- oder Tiefkühlbereich umschaltbar für Speiseis oder Kuchen in der Präsentationsauslage). Eine Glaszwischenetage für die Präsentation von Kuchen kann gegen Aufpreis nachgerüstet werden. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2156
Tiefe (außen):	1054
Höhe (außen):	1170

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1300
Nettoinhalt (l):	241 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	148 + 148
Anschlusswert (Elektro):	1,99 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	11826
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, RAL 9003 (signalweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	400
Nettogewicht (kg):	348 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schiebeglas, Plexiglas, bedienseitig
2 x Rollen
2 x Rollen, mit Bremse
2 x Seitenteil, weiß
4 x Füße, justierbar
Frontpaneel, weiß
Sortenschilder zur Eigenbeschriftung 

SONDERZUBEHÖR
Anbauportionierspüle mit Wasserhahn, für Serie MILLENNIUM
Frontpaneel-Lackierung in RAL Farbton, für MILLENNIUM 2.0 220
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien MILLENNIUM 2.0 / MILLENNIUM GELATO
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Stieleis-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43