Impuls-Wandkühlregal AMBER 1875 M2
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454701603 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig, kanalisierbar
- Schiebescheiben, Isolierglas, rahmenlos
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (ELIWELL)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1995
Tiefe (außen):	840
Höhe (außen):	1652

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,82 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3690
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	350
Nettogewicht (kg):	306 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x Regalboden, T in mm: 300
1 x Regalboden, T in mm: 400
1 x Regalboden, T in mm: 500
2 x Panorama-Seitenteil 

SONDERZUBEHÖR
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1875
LED-Beleuchtung T5, für 1 Etage, für AMBER, B in mm: 937, für 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, für 2 Etagen, für AMBER, B in mm: 937, für 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, für 3 Etagen, für AMBER, B in mm: 937, für 1875 (2x)
Panoramaseitenwand links
Panoramaseitenwand rechts
Satz Schiebetüren aus Isolierglas für AMBER M2 - 1875
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 80, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warentrenner aus Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 300 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 400 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zusammenbau-Kit für AMBER
Zwischenseitenwand aus Plexiglas für AMBER