Glastürtiefkühlschrank TKU 407 G LED
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4771106861 

- 20 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 60
- 1 x Glastür, selbstschließend, Aluminium-Rahmen, Scheibenheizung, Bügelgriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- Innenthermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Das Gerät ist mit den Kühlschränken KU 407-G und KU 407 2-G kombinierbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	1860

Breite (Korpus):	600
Tiefe (Korpus):	595
Höhe (Korpus):	1830

Tiefe bei geöffneter Tür:	1210

Breite (innen):	495
Tiefe (innen):	445
Höhe (innen):	1340 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	310
Nettoinhalt (l):	282 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,68 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	10,43
Energieverbrauch/ annum:	3807
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	90
Nettogewicht (kg):	87 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, B x T in mm: 468 x 260
2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
2 x Rollen, hinten, feststehend
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für TKU 407 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420
Türanschlag-Wechselkit für TKU 407 G LED