Regenerationsofen RRS 101 C
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437053101 

- für GN 1/1
- zum Auftauen, Regenerieren und Aufbacken
- Entlüftung (über Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Gebläseabstellung bei Türöffnung, Griff, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung
- Hauptschalter, Drehknopfbedienung, Zeitschalter mit Abschaltautomatik, Temperaturregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	825
Tiefe (außen):	723
Höhe (außen):	957

Breite (Korpus):	825
Tiefe (Korpus):	680
Höhe (Korpus):	912

Tiefe bei geöffneter Tür:	1350

Breite (innen):	575
Tiefe (innen):	385
Höhe (innen):	795 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	12,50 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	70 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Untergestell, für RRS 071 / 101, B x T x H in mm: 830 x 600 x 840, bis zu 13 kg belastbar