Speiseeisvitrine DIVA 2.0 RV 140-1176
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531400101 

- Isolierglas-Frontscheibe, beheizt, nach vorne kippbar, Seitenteile aus grauem CORIAN®, Farbton: RAL 9006
- Arbeitsplatte, weißes CORIAN®
- LED-Innenbeleuchtung (unter dem Deckenglas)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Kontrollsystem
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- Verdampfer, (Version PLUS) einzelner Verdampfer, doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem, frontal 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Frontpaneel. Frontpaneele aus CORIAN® sind als Sonderzubehör in verschiedenen Farben und Dekoren lieferbar. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1176
Tiefe (außen):	1103
Höhe (außen):	1408

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	865
Nettoinhalt (l):	147 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	24,00
Energieverbrauch/ annum:	9207
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CORIAN® 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	370
Nettogewicht (kg):	325 

SONDERZUBEHÖR
Bodenbeleuchtung RGB, für DIVA 140-1176, 3 Farben, Fernbedienung im Umfang enthalten
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
Frontpaneel für DIVA 140-1176
Rollenkit Modell 120
Waffelhalter, grau
rechte Portionierspüle, mit Wasserhahn