Glastürkühlschrank M 180
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477850180 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- einbaufähig, "Side by Side"-Einheit
- 22 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 60
- 1 x Glastür, Schloss, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag wechselbar (mittels Umbaukit)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- Innenthermostat
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Bei Einbau oder Einsatz als "Side by Side"-Einheit ist bauseitig zwingend ein Seitenabstand von 25 mm einzuhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	1860

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	490
Tiefe (innen):	437
Höhe (innen):	1587 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	350
Nettoinhalt (l):	255 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,35
Energieverbrauch/ annum:	491
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß, Aluminium-Türrahmen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	88
Nettogewicht (kg):	79 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
2 x Füße, vorn, höhenverstellbar
2 x Rollen, hinten
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar 

SONDERZUBEHÖR
Türanschlag-Wechselkit für M 150 und M 180