COOL-LINE Schnellkühler / Schockfroster SKF 5 GN ENTRY
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	433100001 

- für GN 1/1, Einschub quer
- 1 x Volltür, CNS, Rahmenheizung, Türanschlag links, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Kanten
- elektronische Steuerung
- LED-Display (2,8 Zoll), akustische Signale bei Start und Ende des Zyklus, Warnsignale bei Fehlfunktion
- mit Standardprogrammen, Eiscremeprogramm, frei programmierbare Programme
- manuelle Abtauung, Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	645
Tiefe (außen):	630
Höhe (außen):	912

Tiefe bei geöffneter Tür:	1238

Breite (innen):	541
Tiefe (innen):	331
Höhe (innen):	391 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Anschlusswert (Elektro):	1,15 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	85
Nettogewicht (kg):	75 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, zur Aufnahme von bis zu 5 GN-Blechen / -Rosten 1/1
1 x Kerntemperaturfühler
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 100 bis 130 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS