Warmhalteschrank HHT 162 E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437031162 

- für GN 2/1 oder GN 1/1, Einschub quer / längs
- zum Warmhalten von Speisen
- ergonomische Griffmulden zum Schieben (seitlich)
- Entlüftung (an der Vorderseite)
- 2 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde (pro Tür), Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Temperaturregelung, manuelle Tastensperre
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Auch als Durchreichemodell auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	760
Tiefe (außen):	845
Höhe (außen):	1760

Breite (Korpus):	675
Tiefe (Korpus):	765
Höhe (Korpus):	1530

Tiefe bei geöffneter Tür:	1454

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	121
Nettogewicht (kg):	105 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 2/1 oder GN 1/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
1 x Stoßleiste, Gummi, umlaufend
4 x Rollen, 2 davon mit Bremse, Ø in mm: 150