Weintemperierschrank WG 185
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477700185 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 1 x Glastür, UV-Schutzglas, doppelt isoliert, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- Heizelemente (Monotemperatur oder Multitemperatur)
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar 
 
Hinweis:
Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	1850

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	368 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	65
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,48
Energieverbrauch/ annum:	175
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 22 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	SN-ST (+10 bis +38 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	90
Nettogewicht (kg):	87 

SERIENZUBEHÖR
1 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 523 x 360
1 x Präsentationsrost, Holz, schräg stehend, B x T in mm: 523 x 230
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
4 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 523 x 440