Warmhalteschrank HSH 052 E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437030052 

- für GN 2/1 oder GN 1/1
- zum Warmhalten von Speisen
- stapelbar
- Entlüftung (an der Vorderseite)
- 1 x Volltür, Magnetverschluss, ergonomische Griffmulde, Türanschlag links, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende), Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, Temperaturregelung, manuelle Tastensperre
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar
- statisches Beheizungssystem für gesamten Garraum, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Auch mit schwarzen (RAL 9005) Frontblenden gegen Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 50 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	655
Tiefe (außen):	755
Höhe (außen):	530

Tiefe bei geöffneter Tür:	1399

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	47
Nettogewicht (kg):	39 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 2/1, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 75
4 x Saugnapffüße 

SONDERZUBEHÖR
Füße, höhenverstellbar, H in mm: 110 bis 140, für HSH und CSC 052
Rollengestell (4 Rollen, davon 2 mit Bremsen), für HSH und CSC 052
seitliche Griffe zum Transportieren, für Serien CSC, CSD, HSH und HSW, außer Modelle 212 und 313